自动抽滤机

**技术参数**

抽滤杯座：2个

抽滤座孔径：53mm

抽滤流量：700ml/min

滤膜直径：50mm

滤膜孔径：0.45um

真空泵压力：60Kpa

工作温度：5~45℃

工作湿度：≤80%

电源电压：AC220V±10%，50Hz

整体功率：≤35W

**产品特点**

1. 薄膜过滤法，符合国家检验标准。
2. 配有两个抽滤座，同时可抽两个过滤瓶，互不干扰。
3. 触摸式启动开关，稳定可靠寿命长，遇水容易清洁。
4. 液晶显示抽滤倒计时，带有调节电位器，倒计时可自由调节。
5. 两种抽滤模式，启动抽滤后自动倒计时或手动按键停止抽滤，方便灵活，抽滤彻底无残留。
6. 抽滤完成，蜂鸣器发出声音报警，方便直观。
7. 整机防水设计，表面可喷洒消毒剂或液体擦拭。
8. 透明门盖保护，防止灰尘污染，保证仪器清洁干净。
9. 机型小巧灵活，整体高强度注塑成型，节约摆放空间。