**内镜机械臂技术参数**

1.包含部件：固定架、夹口；

2.夹口：金属制，用于方头内镜。夹口范围16.5 -23 mm,带凸形快速连接器；

3.固定架：L形,长/高48cm,固定范围52cm；

4.精准稳定：提供高精度定位，确保手术过程中镜头稳定，减少抖动；

5.灵活调节：多角度自由调节，适应不同手术需求，提升操作便利性；

6.减轻疲劳：减少医生长时间手持内窥镜的负担，降低疲劳感；

7.高效安全：提升手术效率，降低操作风险，保障患者安全。