昆明医科大学第二附属医院宣传物料设计制作安装项目

1. 响应文件编制要求

响应文件由报价部分、综合部分、资格证明文件部分三部分组成。

1. 报价部分主要包括下列内容：

1.根据下表进行报价。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 技术参数 | 计价单位 | 含设计制作安装报价（元） | 备 注 |
| 1 | 喷绘 | 外光灯布520 | 平方米 |  |  |
| 内光灯布（刀刮布） | 平方米 |  |  |
| 高精喷绘320 | 平方米 |  |  |
| 高精喷绘520 | 平方米 |  |  |
| 2 | 写真 | 户内写真110kg过膜 | 平方米 |  |  |
| 户内PVC胶片写真过膜 | 平方米 |  |  |
| 户外写真220kg | 平方米 |  |  |
| 高精户内写真160kg过膜 | 平方米 |  |  |
| 户外写真不干胶过膜 | 平方米 |  |  |
| 户外PVC胶片写真过膜 | 平方米 |  |  |
| 3 | 指示牌 | 铝合金指示牌：专用铝型1.5mm材槽面板，汽车烤漆、图文丝印，专用铝型材边框， | 平方米 |  |  |
| 铝合金指示牌：专用铝型2mm材槽面板，汽车烤漆、图文丝印，专用铝型材边框， | 平方米 |  |  |
| 亚克力指示牌：5mm亚克力面板+5mmPVC 底板，画面高精度车贴 | 平方米 |  |  |
| 4 | 插卡牌 | 亚克力插卡牌：亚克力底板UV打印+表面亚克力盒子+亚克力插卡 | 平方米 |  |  |
| 雪弗板指示牌：20mm 雪弗板，喷漆丝印 | 平方米 |  |  |
| 雪弗板指示牌：20mm 雪弗板，UV印刷 | 平方米 |  |  |
| 5 | 宣传公示牌 | 高强度KT板底板、高精UV打印 车身贴，专用 ABS 边框； | 平方米 |  |  |
| 10mmPVC底板、烤漆、图文丝印、3+3mm 亚克力相片盒 | 平方米 |  |  |
| 6 | 室外宣传栏 | 201#不锈钢造型 | 平方米 |  |  |
| 7 | 公告/信息栏（购买） | 2050\*1030，1.2mm不锈钢制作、汽车烤漆图文丝印 | 平方米 |  |  |
| 8 | PVC画夹 | 5mm 亚克力面板+5mmPVC 底板，画面高精度车身贴， | 平方米 |  |  |
| 10mm 亚克力面板+20mmPVC 底板，画面高精度车身贴， | 平方米 |  |  |
| 9 | 铝合金画框 | 铝合金+钢化玻璃+密度板+PP， | 平方米 |  |  |
| 铝合金广告框相框+亚克力面板+PP | 平方米 |  |  |
| 10 | 挂画装裱 | 咖啡色边框+玻璃面板+画面 | 平方米 |  |  |
| 原木边框+玻璃面板+画面 | 平方米 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 11 | X 展架 | 600\*1600加厚型架子pvc画面 | 套 |  |  |
| 800\*1800加厚型架子pvc画面 | 套 |  |  |
| 12 | 展架画面 | 600\*1600高清加厚PVC画面 | 张 |  |  |
| 800\*1800高清加厚PVC画面 | 张 |  |  |
| 13 | 门型展架 | 800\*1800加厚型架子pvc画面 | 套 |  |  |
| 800\*1800加厚型架子pvc画面 | 套 |  |  |
| 14 | L型水牌 | 600\*900不锈钢框架，脚架直径3cm的不锈钢管（注砂），厚度1.5mm；底板厚5mm的铝塑板 | 个 |  |  |
| 15 | 立式水牌 | 不锈钢支架 | 平方米 |  |  |
| 16 | 钛金牌 | 拱面/平面钛金拉丝牌，厚1.2mm，含安装及配件 | 平方米 |  |  |
| 17 | 不锈钢牌 | 拱面/平面钛金拉丝牌，厚1.2mm，含安装及配件 | 平方米 |  |  |
| 18 | 铜牌标识 | 木底上贴铜板腐蚀拉丝烤漆 | 平方米 |  |  |
| 19 | 易拉宝 | 规格：800mmX2000mm，加厚型易拉宝pvc画面 | 个 |  |  |
| 规格：1200mmX2000mm，加厚型易拉宝pvc画面 | 个 |  |  |
| 规格：800mmX2000mm，普通型易拉宝PP画面 | 个 |  |  |
| 规格：1200mmX2000mm，普通型易拉宝PP画面 | 个 |  |  |
| 20 | 布标 | 合成纤维布uv打印， | 米 |  |  |
| 21 | 印字袖章 | 合成纤维布印字，含别针 | 个 |  |  |
| 22 | 水晶字 | 亚克力厚5mm 加3mm | 米 |  |  |
| 亚克力8mm 加3mm | 米 |  |  |
| 亚克力10mm 加3mm | 米 |  |  |
| 亚克力20mm 加3mm | 米 |  |  |
| 23 | PVC字 | 10mm PVC激光雕刻、烤漆 | 平方米 |  |  |
| 15mm PVC激光雕刻、烤漆 | 平方米 |  |  |
| 20mm PVC激光雕刻、烤漆 | 平方米 |  |  |
| 24 | 车贴 | 黑胶车贴 | 平方米 |  |  |
| 高精度车贴 | 平方米 |  |  |
| 斜纹膜黑胶车贴 | 平方米 |  |  |
| 25 | 雪弗板 | PVC发泡板，厚5mm | 平方米 |  |  |
| PVC发泡板，厚10mm | 平方米 |  |  |
| PVC发泡板，厚15mm | 平方米 |  |  |
| PVC发泡板，厚20mm | 平方米 |  |  |
| 26 | 铝板 | 厚度1.2mm铝板材UV印刷 | 平方米 |  |  |
| 厚度2mm铝板材UV印刷 | 平方米 |  |  |
| 27 | 铝塑板 | 车贴裱铝塑板（哑光膜） | 平方米 |  |  |
| 28 | KT板 | 厚度5mm聚苯乙烯,PS 颗粒通过发泡形成板芯 | 平方米 |  |  |
| 29 | 安迪板（PVC板） | 3MM厚 |  |  |  |
| 5MM厚 |  |  |  |
| 8MM厚 |  |  |  |
| 30 | 亚克力板 | 聚甲基丙烯酸甲酯，厚3mm | 平方米 |  |  |
| 聚甲基丙烯酸甲酯，厚5mm | 平方米 |  |  |
| 聚甲基丙烯酸甲酯，厚8mm | 平方米 |  |  |
| 聚甲基丙烯酸甲酯，厚10mm | 平方米 |  |  |
| 31 | 院徽 | 铝板腐蚀印刷 | 平方米 |  |  |
| 32 | 旗帜 | 涤纶材料，144cmX96cm |  |  |  |
| 涤纶材料，192cmX168cm |  |  |  |
| 33 | 彩旗 | 普通布,1.5\*0.8M |  |  |  |
| 34 | 雪弗板UV印刷 | 雪弗板表面UV印刷 | 平方米 |  |  |
| 35 | 即时贴刻字 |  | 米 |  |  |
| 36 | 铝合金框 | 铝型材，铝合金框，可开启式，底板1cm硬结皮PVC，面板3mm透明有机片，可夹车贴或写真。 | 平方米 |  |  |
| 37 | 桁架（租赁、拆卸、安装） | 方管 |  |  |  |
| 38 | 注水道旗 | 100×400 |  |  |  |
| 120×500 |  |  |  |
| 39 | 灯笼 | 直径20厘米 |  |  |  |
| 直径30厘米 |  |  |  |
| 直径40厘米 |  |  |  |
| 直径50厘米 |  |  |  |
| 40 | 照片 | 证件照拍摄（含化妆） | 人 |  |  |
| 证件照打印（5寸） | 张 |  |  |
| 41 | 宣传彩页 | 普通纸张材质，32开（130mm×185mm） | 张 |  |  |
| 普通纸张材质，16开（185mm×260mm） | 张 |  |  |
| 铜版纸157g/㎡材质，A4（210mm×297mm） | 张 |  |  |
| 铜版纸157g/㎡材质，32开（130mm×185mm） | 张 |  |  |
| 铜版纸157g/㎡材质，16开（185mm×260mm） | 张 |  |  |
| 42 | 宣传册 | 尺寸16开（185mm×260mm）内页157g/㎡铜版纸，封面200g/㎡铜版纸，覆膜，印金银等专色、局部UV、烫金烫银、击凸等特殊工艺 | 本 |  | 30页 |
| 尺寸A4（210mm×297mm）内页157g/㎡铜版纸，封面200g/㎡铜版纸，覆膜，印金银等专色、局部UV、烫金烫银、击凸等特殊工艺 | 本 |  | 30页 |
| 42 | 小计 | / | / |  |  |
| 质保期及到货期： | |  | | | |

本项目报价方式：包干单价。

乙方的包干单价应包含项目所有费用（投标报价包括但不限于：设备费、人工费、运输费、安装调试费、税金等所有费用。以及伴随服务（投标、中标、签订合同并履约）过程中所发生的一切费用的最终报价）不允许另有折扣说明。乙方一旦成交，在合同实施期间均不作调整。

（二）综合部分（格式自拟）

1.设计方案（党建文化墙和健康教育宣传栏，以该项目为例提供设计制作方案）

（1）参考尺寸：240厘米×120厘米。

（2）内容：自行设计，设计稿件不得抄袭。

（3）设计图稿2幅，党建文化墙和健康教育宣传栏各1幅。

2.设计团队介绍，组织安装施工措施等；

3.近三年业绩（设计或制作、安装合同）。

（三）资格证明文件（加盖公章）

1.法定代表人身份证明书（附法定代表人身份证复印件）；

2.法定代表人授权委托书（附被授权人身份证复印件）；

3.企业资质等相关证明材料复印件；

4.其他资格证明文件：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，投标人须提供财务状况报告，内容可为近三个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明（复印件）或（2021年至2024年任意一年度）经审计的财务审计报告及财务报表（须包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表），如投标人成立时间不足一年的，提供自成立至今的财务报表或相关情况说明；

（2）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，提供书面声明。

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供缴费所属时期在2021年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意连续2个月的税收缴纳凭证和社保资金缴纳凭证（成立未满三个月的投标人提供成立以来税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明，依法不需要缴纳税收和社保的应提供相应的证明材料或合理可信的情况说明）。

（4）三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），提供“三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”（成立未满三年的投标人提供成立以来在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

（四）投标人认为有必要提供的其他文件（格式自拟）