**电动气压翻身床垫技术需求**

1.充气压力≥12 kPa，可透过操作面板设定调整出气压力。

2.压力调整功能：可根据患者体重多段可调，操作方便快捷。

3.波动交替模式：模拟自然状况的睡眠律动并同时刺激血液循环，有效避免长时间的组织受压迫而产生局部缺血的状况，该模式适用于有压疮风险或已经发生压疮的患者。

4.波动交替周期：10mins、20mins进行一次充气泄气交替，方便临床操作。

5.护理模式：一键式将床垫充至最大压力值，为护理人员提供稳定的支撑面，执行各种护理动作、移动病人及摆位时安全、省力。

6.翻身模式：左翻、右翻、左右循环翻三种翻身模式。

7.翻身角度：10°-45°，可根据治疗及护理需求选择低、中、高角度。

8.翻身停留时间：10mins、20mins、30mins、60mins，停留时间可根据治疗及护理需求调整。

9.翻身结合交替：翻身交替二合一，翻身自带交替功能，压疮预防效果更佳。

10.翻身暂停模式：为临床特殊护理或紧急情况，设置翻身暂停键。